УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

ГЛАВА 3: АЦП И ЦАП

1. Получите дискретную последовательность, состоящую из первых 1000 отсчётов синусоидального сигнала частотой 30.76 Гц. Эти отсчёты размещаются равномерно с частотой 1 кГц в пределах интервала протяжённостью 1 с. По горизонтальной оси отобразите параметр «время» в диапазоне 0…1 с.

2. Получите последовательность, которая возникает при дискретизации с частотой 200 Гц, отбросив каждые 4 из 5 следующих друг за другом отсчётов выборки, найденной вами в задаче 1.

а. Изобразите графически сигнал, полученный в результате вторичной дискретизации, отображая по горизонтальной оси параметр «время» в диапазоне 0…1 с.

б. Наблюдается ли эффект наложения спектров? Ответ обоснуйте.

в. Чему равна относительная частота сигнала, полученного в результате дискретизации?

г. Можно ли по цифровому сигналу восстановить породивший его аналоговый сигнал?

3. Выполните задачу 2, понизив частоту дискретизации до 50 Гц, 33.33 Гц и 28.57 Гц.