Программа 4

Программа 4.2. Ассемблерный код программы сложения чисел 1234 и 4321

MOV CX,1234 ;загрузка числа 1234 в регистр CX

MOV DS:[0],CX ;запись этого числа в память по адресу DS:[0]

MOV CX,4321 ;загрузка числа 4321 в регистр CX

MOV DS:[2],CX ;запись этого числа в память по адресу DS:[2]

MOV AX,DS:[0] ;загрузка данных, хранящихся в памяти по адресам

MOV BX,DS:[2] ;DS:[0] и DS:[2] в пару регистров AX, BX

ADD AX,BX ;сложение AX и BX с загрузкой результата в AX

MOV DS:[4],AX ;запись суммы в память по адресу DS:[4]